H20

Contemporáneo. Fluido. Significativo.

Agua y tiempo separan México del continente de donde proviene HYT. Tres relojes excepcionales H20 de HYT unirán estos elementos y ubicaciones en el Berger Private Experience y el SIAR. Para HYT, el fluir del líquido y del tiempo importa. Esa es la base de la doble inspiración, la esencia y el impulso del H20, junto a un módulo microfuido que incorpora un movimiento exclusivo de APRP. Una tríada de variaciones únicas se alían con los colores individuales de la bandera mexicana para dar lugar al precioso movimiento del tiempo. Para un reloj capaz de desafiar la gravedad, la distancia es baladí.

**Visión radical del tiempo**

El H20 ofrece una visión radical del tiempo mediante la transparencia 3D y una forma que se asemeja a la de una piedra lisa que resiste a la perfección. Muestra la fundamental unión entre arte y ciencia llevada a cabo en HYT, que mide el tiempo de una forma cautivadora usando fluidos. Un líquido negro traza el tiempo transcurrido sobre esta tríada, mientras que la parte restante transparente refleja lo que está por llegar. Bajo el capilar y sobre los números y las agujas, se visualiza la hora en la oscuridad con C7 Super-LumiNova® verde pálido. Igual un río, la vida nunca se detiene. Así pues, el presente flota con elegancia en el punto de encuentro, en constante cambio, entre el pasado y el futuro, entre el día y la noche. La firma de cada pieza excepcional se acentúa sobre el bisel coloreado en rojo, blanco o verde, que contrastan con el enigmático diseño de la caja y la correa de color negro.

**La esencia del fluir**

Un cristal de zafiro con forma de campana presenta una enigmática vista lateral del paso del tiempo. Evoca el equipamiento impoluto de un laboratorio científico e insinúa la visualización de una valiosa obra de arte: el tiempo. Si se contemplan desde un lado, parece que los números esqueletizados y las agujas flotaran. En su totalidad, el H20 es una invitación a descubrir y explorar una nueva dimensión donde experimentará que el tiempo y el espacio convergen. La posición angular de los dos fuelles de concertina es la puerta para observar la temporalidad detrás del escenario. La aguja saltante de los minutos, el indicador de posición de la corona y el indicador térmico son algunos de los elementos que componen esta obra de teatro, meticulosamente construida y con el tiempo como elemento central. El H20 traza y abarca la misma esencia del fluir. Incluso entre continentes.

**Hoja de datos**

**H20**

Funciones:

* Horas fluídicas negras
* Minutos de desplazamiento de fases
* Indicador de posición de la corona (Horas-Posición original-Reserva de marcha)
* Indicador térmico
* Indicador de reserva de marcha

Caja:

* Acero inoxidable 1.4435, revestimiento de DLC negro, acabados pulidos y satinados
* Diámetro: 51 mm
* Altura: 19,95 mm
* Corona con revestimiento de DLC negro
* Bisel relleno con laca verde
* Cristal de zafiro abombado
* Fondo de caja enroscado, cristal de zafiro, etiqueta «uno de uno»
* Hermético hasta 30 metros

Módulo microfluido HYT exclusivo y patentado:

* Tubo capilar de vidrio de borosilicato, nanorecubrimiento interior
* Fuelles metálicos multicapa
* Dos líquidos no miscibles, uno transparente y otro con un colorante muy resistente
* Compensador térmico con fuelle especial y líquido específico
* Limitadores de fluidos de cerámica de alta tecnología

Movimiento:

* Movimiento mecánico de cuerda manual, calibre exclusivo
* 21 600 alt/h, 3 Hz, 28 rubíes
* Puentes de titanio pulidos con chorro de arena, revestimiento de DLC negro, acabados satinados, fuelles rodiados
* 192 horas de reserva de marcha

Interfaz:

* Transmisión entre el movimiento y el módulo fluídico mediante el cambio de la rotación a movimiento lineal gracias a un sistema de seguidores de leva
* Conexión isostática del sistema fluídico garantizada por un tridente

Esfera:

* Disco horario de esqueleto, interior C7 Super-LumiNova®
* Agujas de diamante tallado, recubrimiento galvánico negro
* Aguja de los minutos con etiqueta roja, C7 Super-LumiNova®
* Aguja de tres posiciones (H-N-R) con etiqueta negra, C7 Super-LumiNova®

Correa: Caucho negro; cierre desplegable de titanio, revestimiento de DLC negro

Ref.: H02346; Edición limitada a 1 ejemplar

**Hoja de datos**

**H20**

Funciones:

* Horas fluídicas negras
* Minutos de desplazamiento de fases
* Indicador de posición de la corona (Horas-Posición original-Reserva de marcha)
* Indicador térmico
* Indicador de reserva de marcha

Caja:

* Acero inoxidable 1.4435, revestimiento de DLC negro, acabados pulidos y satinados
* Diámetro: 51 mm
* Altura: 19,95 mm
* Corona con revestimiento de DLC negro
* Bisel relleno con laca roja
* Cristal de zafiro abombado
* Fondo de caja enroscado, cristal de zafiro, etiqueta «uno de uno»
* Hermético hasta 30 metros

Módulo microfluido HYT exclusivo y patentado:

* Tubo capilar de vidrio de borosilicato, nanorecubrimiento interior
* Fuelles metálicos multicapa
* Dos líquidos no miscibles, uno transparente y otro con un colorante muy resistente
* Compensador térmico con fuelle especial y líquido específico
* Limitadores de fluidos de cerámica de alta tecnología

Movimiento:

* Movimiento mecánico de cuerda manual, calibre exclusivo
* 21 600 alt/h, 3 Hz, 28 rubíes
* Puentes de titanio pulidos con chorro de arena, revestimiento de DLC negro, acabados satinados, fuelles rodiados
* 192 horas de reserva de marcha

Interfaz:

* Transmisión entre el movimiento y el módulo fluídico mediante el cambio de la rotación a movimiento lineal gracias a un sistema de seguidores de leva
* Conexión isostática del sistema fluídico garantizada por un tridente

Esfera:

* Disco horario de esqueleto, interior C7 Super-LumiNova®
* Agujas de diamante tallado, recubrimiento galvánico negro
* Aguja de los minutos con etiqueta roja, C7 Super-LumiNova®
* Aguja de tres posiciones (H-N-R) con etiqueta negra, C7 Super-LumiNova®

Correa: Caucho negro; cierre desplegable de titanio, revestimiento de DLC negro

Ref.: H02336; Edición limitada a 1 ejemplar

**Hoja de datos**

**H20**

Funciones:

* Horas fluídicas negras
* Minutos de desplazamiento de fases
* Indicador de posición de la corona (Horas-Posición original-Reserva de marcha)
* Indicador térmico
* Indicador de reserva de marcha

Caja:

* Acero inoxidable 1.4435, revestimiento de DLC negro, acabados pulidos y satinados
* Diámetro: 51 mm
* Altura: 19,95 mm
* Corona con revestimiento de DLC negro
* Bisel relleno con laca blanca
* Cristal de zafiro abombado
* Fondo de caja enroscado, cristal de zafiro, etiqueta «uno de uno»
* Hermético hasta 30 metros

Módulo microfluido HYT exclusivo y patentado:

* Tubo capilar de vidrio de borosilicato, nanorecubrimiento interior
* Fuelles metálicos multicapa
* Dos líquidos no miscibles, uno transparente y otro con un colorante muy resistente
* Compensador térmico con fuelle especial y líquido específico
* Limitadores de fluidos de cerámica de alta tecnología

Movimiento:

* Movimiento mecánico de cuerda manual, calibre exclusivo
* 21 600 alt/h, 3 Hz, 28 rubíes
* Puentes de titanio pulidos con chorro de arena, revestimiento de DLC negro, acabados satinados, fuelles rodiados
* 192 horas de reserva de marcha

Interfaz:

* Transmisión entre el movimiento y el módulo fluídico mediante el cambio de la rotación a movimiento lineal gracias a un sistema de seguidores de leva
* Conexión isostática del sistema fluídico garantizada por un tridente

Esfera:

* Disco horario de esqueleto, interior C7 Super-LumiNova®
* Agujas de diamante tallado, recubrimiento galvánico negro
* Aguja de los minutos con etiqueta roja, C7 Super-LumiNova®
* Aguja de tres posiciones (H-N-R) con etiqueta negra, C7 Super-LumiNova®

Correa: Caucho negro; cierre desplegable de titanio, revestimiento de DLC negro

Ref.: H02344; Edición limitada a 1 ejemplar

TIEMPO QUE FLUYE

HYT nació de una pregunta. El tiempo pasa y lo único que le otorga sentido son nuestras vivencias. Así pues, ¿por qué limitarnos a reflejar este transcurso del ahora de forma aislada mediante afiladas agujas o efímeras pantallas digitales, por muy bien que estas cumplan su cometido? Convencidos de convertir su revolución en realidad, un grupo multidisciplinar de expertos se dispuso a crear relojes que unieran de forma manifiesta el pasado, el presente y el futuro. La respuesta de HYT es un reloj que supera las leyes de la gravedad con el fin de indicar el paso del tiempo mediante líquidos. La tecnología puntera se inspiró en la filosofía para reflejar la intrínseca fluidez del tiempo.

El resto es historia. Para ser exactos, todo comenzó hace 3400 años con las clepsidras (también conocidas como «relojes de agua») de los faraones. Los denominados «ladrones de agua» transportaban H2O de un recipiente a otro para medir el tiempo transcurrido o «robado». El mundo dio por perdida esta significativa representación del paso del tiempo hasta el año 2012, cuando HYT volvió a romper los moldes de la ciencia al inventar un reloj de pulsera que integraba un módulo fluido patentado. Un líquido de color da muestra del pasado reciente, mientras que uno transparente nos indica el futuro inmediato. Ambos confluyen en un menisco: «el ahora».

En la actualidad, HYT es un ecosistema que aúna ciencia, alta tecnología, filosofía, arte y diseño. Con sede en Neuchâtel, ciudad ubicada en pleno centro de la región homónima, de gran tradición relojera, un dedicado equipo de 43 personas convierte el tiempo líquido en tiempo real. Sus innovadores relojes de pulsera incorporan armoniosamente un movimiento de reloj mecánico que sirve de gatillo para activar el impulso del líquido. Dan sentido al tiempo, siempre.